Wykonanie fundamentu pod regały w hali magazynowej usytuowanej na terenie szkolnego poligonu pożarniczego w Luboniu 
	Budowa :	FUNDAMENT POD REGAŁY
	Obiekt :	Roboty budowlane
	Adres :	ul. Magazynowa 3 w Luboniu
	 
		 Str. 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	I	FUNDAMENT POD REGAŁY		

	I.A	Rozbiórki		
	 
	1	KNR 231-0807-03-00 IGM Warszawa	80,000	m2
		[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
	 
		(40.00 * 2.00) =	80,000
	 
	Razem   =	  80,000	m2

	 
	2	KNR 201-0302-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	32,000	m3
		[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Wykopy ręczne fundamentowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km:
		grunt kat. III
	 
		(40.00 * 2.00) * 0.40 =	32,000
	 
	Razem   =	  32,000	m3

	 
	3	KNR 201-0214-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa	32,000	m3
		[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
		kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi
		Krotność = 28
	 
		(40.00 * 2.00) * 0.40 =	32,000
	 
	Razem   =	  32,000	m3

	 
	4	KNR 201-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	32,000	m3
		[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Roboty ziemne ręczne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m: grunt kat. III
	 
		(40.00 * 2.00) * 0.40 =	32,000
	 
	Razem   =	  32,000	m3

	 
	5	KNR 201-0307-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	32,000	m3
		[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Roboty ziemne ręczne z przewozem gruntu taczkami - dopłata za każde dalsze 10 m odległości przewozu:
		grunt kat. III
		Krotność = 3
	 
		(40.00 * 2.00) * 0.40 =	32,000
	 
	Razem   =	  32,000	m3

	 
	 
	I.B	Fundamenty		

	                      Wykonanie fundamentu pod regały w hali magazynowej usytuowanej na terenie szkolnego poligonu pożarniczego w Luboniu 
	I.  FUNDAMENT POD REGAŁY
	I.B. Fundamenty
	 
		 Str. 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	6	KNR 209-0103-01-00	80,000	m2
		[ Wyd.Ministerstwo Komunikacji W-wa 1986 r. ]		
		Wykonanie podbudowy betonowej z gotowej masy,przy grubości warstwy po zagęszczeniu mechanicznym: 10
		cm - Beton zwykły C 8/10 (B 10)
	 
		(40.00 * 2.00) =	80,000
	 
	Razem   =	  80,000	m2

	 
	7	KNR 202-0290-06-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa	XXX	t
		[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod regały prętami stalowymi okrągłymi
		żebrowanymi (przyjęto XXX,0 kg/m3)
	 
		(32.00 * XXX) / 1000 =	XXX
	 
	Razem   =	  XXX	t

	 
	8	KNR 202-0202-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	XXX	m3
		[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości: 2,00 m - Beton zwykły C20/25 (B 25)
	 
		(40.00 * 2.00) * XXX =	XXX
	 
	Razem   =	  XXX	m3

	 
	9	KNR 033-0123-03-00	10,000	m
		[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]		
		Roboty uzupełniające - wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatac. z zastosowaniem: zaprawy
		zbrojeniowej i klejącej

	 
	I.C	Izolacje		
	 
	10	KNR 202-0604-05-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa	122,000	m2
		[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na zimno, z zagruntowaniem
		podłoża roztworem asfaltowym, pierwsza warstwa
	 
		(40.00 * 2.00) + (40.0 * 2 + 2.0 * 2) * 0.50 =	122,000
	 
	Razem   =	  122,000	m2

	 
	11	KNR 202-0604-06-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa	122,000	m2
		[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na zimno, każda następna
		warstwa
	 
		(40.00 * 2.00) + (40.0 * 2 + 2.0 * 2) * 0.50 =	122,000
	 
	Razem   =	  122,000	m2

	 

	                      Wykonanie fundamentu pod regały w hali magazynowej usytuowanej na terenie szkolnego poligonu pożarniczego w Luboniu 
	I.  FUNDAMENT POD REGAŁY
	I.D. Nawierzchnia
	 
		 Str. 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	I.D	Nawierzchnia		
	 
	12	KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa	40,000	m
		[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową - wykończenie na
		styku nawierzchni z kostki z fundamentem żelbetowym
	 
		40.00 =	40,000
	 
	Razem   =	  40,000	m

	 
	- - -    Koniec  wydruku    - - -