**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Remont kapitalny (doprowadzenie do pełnej sprawności) dwóch solarek typu ORION DOBROWOLSCY - rok produkcji 2012 zasilane z hydrauliki pojazdu**

**Solarka nr 4359**

1. Piaskowanie ogólne całej skrzyni, ramy pośredniej i podzespołów solarki
2. Naprawy blacharsko-ślusarskie (uzupełnienie ubytków blachy)
3. Malowanie skrzyni, ramy pośredniej i podzespołów solarki farbą podkładową epoksydową i nawierzchniową poliuretanową.
4. Wymiana plandeki zakrywającej.
5. Wymiana łańcuchów (na wylocie soli, podtrzymujących odciążnik taśmy).
6. Wymiana siłownika asymetrii.
7. Wymiana kompletu przewodów hydraulicznych + rurki.
8. Wymiana przewodów elektrycznych łączących solarkę z pojazdem + wtyka HCB 16.
9. Wymiana elementów gumowych (gumy, uszczelki pokryw).
10. Naprawa i uszczelnienie drzwiczek skrzyni elektrycznej.
11. Mocowanie zastawy regulującej ilość podawanej soli na śrubie rzymskiej (z możliwością ręcznej regulacji wysokości i ustawienie w pozycji min podawanej soli.
12. Wymiana taśmy.
13. Wymiana podłogi.
14. Wymiana odciążnika.
15. Wymiana łożysk tocznych (młynek tarczy, wał napędowy, wał napinający, łożysko napinacza).
16. Wymiana czujnika taśmy.
17. Wymiana czujnika tarczy.
18. Wymiana czujnika sypania.
19. Wymiana siłownika zsypu 2 szt.
20. Wymiana filtra oleju hydraulicznego.
21. Wymiana lampy roboczej.
22. Naprawa geometrii zsypu.
23. Wymiana siłownika osłony (2 sztuki).

**Solarka nr 4358**

1. Piaskowanie ogólne całej skrzyni, ramy pośredniej i podzespołów solarki.
2. Naprawy blacharsko-ślusarskie (uzupełnienie ubytków blachy).
3. Malowanie skrzyni, ramy pośredniej i podzespołów solarki farbą podkładową epoksydową i nawierzchniową poliuretanową.
4. Wymiana plandeki zakrywającej.
5. Wymiana łańcuchów (na wylocie soli, podtrzymujących odciążnik taśmy).
6. Wymiana siłownika asymetrii.
7. Wymiana kompletu przewodów hydraulicznych + rurki.
8. Wymiana przewodów elektrycznych łączących solarkę z pojazdem + wtyka HCB 16.
9. Wymiana elementów gumowych (gumy, uszczelki pokryw).
10. Naprawa i uszczelnienie drzwiczek skrzyni elektrycznej.
11. Mocowanie zastawy regulującej ilość podawanej soli na śrubie rzymskiej (z możliwością ręcznej regulacji wysokości i ustawienie w pozycji min podawanej soli.
12. Wymiana taśmy.
13. Wymiana podłogi.
14. Wymiana odciążnika.
15. Wymiana łożysk tocznych (młynek tarczy, wał napędowy, wał napinający, łożysko napinacza).
16. Wymiana drabinki.
17. Wymiana czujnika taśmy.
18. Wymiana czujnika tarczy.
19. Wymiana czujnika sypania.
20. Wymiana siłownika zsypu 2 szt.
21. Wymiana filtra oleju hydraulicznego.
22. Wymiana lampy roboczej.

Zakres usługi obejmuje także usunięcie wszystkich wad i usterek solarek, istniejących w dniu przekazania ich Wykonawcy przez Zamawiającego.

Bardzo proszę o wycenę poszczególnych solarek.

Cena musi uwzględniać całość kosztów wraz z materiałem i roboczogodziną.

Termin realizacji – do 30.09.2025 r.

Solarki w ubiegłym sezonie były sprawne technicznie, przed sezonem były wymieniane uszkodzone czujniki, łożyska wałów napinających, uszkodzone przewody hydrauliczne, siłowniki gazowe sprężyny zasypu i pokryw.