**Zadanie nr 6) - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2218G w msc. Kaczki**

* rozbiórka istniejącej nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych, betonowej kostki brukowej, elementów betonowych, rozbiórka krawężników, oporników i obrzeży betonowych – wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki,
* ręczna rozbiórka nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej z oczyszczeniem na odkład do ponownego wbudowania w miejscu regulacji wysokościowej chodnika,
* mechaniczne cięcie nawierzchni bitumicznej,
* usunięcie warstwy humusu,
* ułożenie geowłókniny,
* wykonanie warstw odsączających,
* wykonanie warstw mrozoochronnych,
* wykonanie warstw podbudowy,
* zabezpieczenie istniejących kabli rurami dwudzielnymi,
* ułożenie krawężników, oporników i obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem,
* ułożenie nawierzchni chodnika i zjazdów z betonowej kostki brukowej,
* ułożenie opaski wzdłuż budynku z betonowej płytki chodnikowej rozbiórkowej,
* uzupełnienie ubytków konstrukcji nawierzchni bitumicznej betonem oraz ubytków nawierzchni bitumicznej mieszanką bitumiczną - w miejscu budowy krawężnika betonowego przy jezdni, uzupełnienie styków asfaltem na gorąco,
* wykonanie nawierzchni poboczy jezdni drogi powiatowej,
* wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego,
* regulacja wysokościowa urządzeń zlokalizowanych w budowanych nawierzchniach,
* odtworzenie powierzchni zielonych: profilowanie i humusowanie,
* wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego wraz z rejestracją w ośrodku geodezji w Pruszczu Gdańskim.