**Gmina Barciany**

**ul. Szkolna 3**

**11-410 Barciany Wykonawcy (wszyscy**)

Znak: RGKiI.271.4.2024 Data: 2024.07.01

 **Sprawa: wyjaśnienia SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**

 W związku z zapytaniami wykonawców co do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

**Dotyczy: „Modernizacja dróg w miejscowościach Michałkowo i Garbno - przebudowa drogi w msc. Garbno”:**

**Pytanie 1.**
Zgodnie z Projektem Technicznym „Modernizacja dróg w miejscowościach Michałkowo i Garbno - przebudowa drogi w msc. Garbno”:
„Realizacja inwestycji nie przewiduje prowadzenia robót ziemnych do wykonania koryta pod konstrukcję jezdni jedynie pod nawierzchnię zjazdów.”
Natomiast w załączonym przedmiarze robót widnieje pozycja kosztorysowa nr 3, która obejmuje wykonanie koryta pod jezdnię o głębokości 20 cm.
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach przebudowy drogi w msc. Garbno należy wykonać korytowanie pod jezdnię o średniej głębokości 20 cm.

**Odpowiedź:**

Należy przewidzieć korytowanie pod jezdnię zgodne z przedmiarem robót o średniej głębokości 20 cm.

**Pytanie 2.**
Zgodnie z Projektem Technicznym „Modernizacja dróg w miejscowościach Michałkowo i Garbno - przebudowa drogi w msc. Garbno”:
„Włazy i zawory na istniejących studniach uzbrojenia terenu, pozostających bez przebudowy należy poddać regulacji dostosowując do projektowanego układu wysokościowego drogi. Regulację należy wykonać na wszystkich studniach i zaworach znajdujących się na odcinku ulicy objętym inwestycją.”
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie liczby studni i zaworów przeznaczonych do regulacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zawarł taki zapis w dokumentacji technicznej ponieważ w przypadku zmiany trasy na etapie wykonawstwa może dojść do sytuacji konieczności regulacji, co będzie po stronie wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia.

**Pytanie 3**.
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie czy w ramach regulacji wysokościowej włazów i zaworów należy uwzględnić zakup nowych włazów, pierścienie odciążających oraz skrzynek.
**Odpowiedź:**

Jeżeli stan technicznych tych elementów będzie zły to należy przewidzieć ich wymianę.

**Pytanie 4.**
Na załączonym Planie Sytuacyjnym nie zaznaczono zjazdów do wykonania. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że do wykonania jest 456 m2 zjazdów oraz prosimy o wskazanie liczby zjazdów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zakłada wykonanie 12 zjazdów, jednakże ilość ta może ulec zmianie i zostanie ustalona przez zamawiającego na etapie wykonawstwa. Ogólna powierzchnia zjazdów jaka wykona wykonawca nie przekroczy 456 m2.

**Pytanie 5.**
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że szerokość pobocza do wykonania w ramach pozycji 12 przedmiaru robót wynosi 0,75 m.
**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 6.**
Prosimy o potwierdzenie, że grubość pobocza do wykonania w ramach pozycji 12 przedmiaru robót wynosi 29 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Dotyczy: „Modernizacja dróg w miejscowościach Michałkowo i Garbno - przebudowa drogi w msc. Michałkowo”:**

**Pytanie 1.**
Zgodnie z Projektem Technicznym „Modernizacja dróg w miejscowościach Michałkowo i Garbno - przebudowa drogi w msc. Michałkowo”:
„Włazy i zawory na istniejących studniach uzbrojenia terenu, pozostających bez przebudowy należy poddać regulacji dostosowując do projektowanego układu wysokościowego drogi. Regulację należy wykonać na wszystkich studniach i zaworach znajdujących się na odcinku ulicy objętym inwestycją.”
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie liczby studni i zaworów przeznaczonych do regulacji.
**Odpowiedź:**

Zamawiający zawarł taki zapis w dokumentacji technicznej ponieważ w przypadku zmiany trasy na etapie wykonawstwa może dojść do sytuacji konieczności regulacji, co będzie po stronie wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia.

**Pytanie 2.**
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie czy w ramach regulacji wysokościowej włazów i zaworów należy uwzględnić zakup nowych włazów, pierścienie odciążających oraz skrzynek.
**Odpowiedź:**

Jeżeli stan technicznych tych elementów będzie zły to należy przewidzieć ich wymianę.

**Pytanie 3.**
Na załączonym Planie Sytuacyjnym nie zaznaczono zjazdów do wykonania. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że do wykonania jest 570 m2 zjazdów oraz prosimy o wskazanie liczby zjazdów.
**Odpowiedź:**

Zamawiający zakłada wykonanie 15 zjazdów, jednakże ilość ta może ulec zmianie i zostanie ustalona przez zamawiającego na etapie wykonawstwa. Ogólna powierzchnia zjazdów jaka wykona wykonawca nie przekroczy 570 m2.

**Pytanie 4.**
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że szerokość pobocza do wykonania w ramach pozycji 12 przedmiaru robót wynosi 0,75 m.
**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 5.**
Prosimy o potwierdzenie, że grubość pobocza do wykonania w ramach pozycji 12 przedmiaru robót wynosi 9 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

 **Wójt Gminy Barciany**

 **/-/ Marta Kamińska**