**Do wykonania podłogi w czterech salach lekcyjnych o wymiarach:**

sala 30. 6 x 8,2 - ( 49,2 m2 )

sala 33. 6 x 9 - ( 54 m2 )

sala 34. 6 x 9 - ( 54 m2 )

sala 36. 5,5 x 9,9 – ( 54,4 m2 )

* Demontaż i utylizacja starego parkietu
* Wymiana ewentualnych spróchniałych desek na legarach, jeżeli takie będą
* Położenie maty kwarcowej pod panele min - 3mm
* Montaż płyty OSB pióro-wpust min.- 22 mm
* Montaż paneli wodoodpornych - klasa ścieralności AC5 lub AC6, grubość paneli 10-12mm
* Montaż listew przypodłogowych wodoodpornych polimerowych w kolorze paneli
* Montaż listew progowych aluminiowych w otworach drzwiowych.

Wykonanie i materiał po stronie wykonawcy