**Specyfikacja techniczna**

Poniżej przedstawiamy specyfikację merytoryczna i ilościową poszczególnych zadań

Zadanie 1 Dostawa ośmiu serwerów, które będą stanowiły podstawę nowego klastra VMware, zapewniając wysoką wydajność, stabilność, skalowalność i wysoką dostępność środowiska wirtualizacyjnego. Dostawa przełączników SAN. Dostawa wymaganych licencji, supportów oraz utensyliów i usług wdrożeniowo- uruchomieniowych.

*W tym miejscu należy umieścić:*

* *Specyfikacjo techniczno-merytoryczna oraz ilościowa wraz z part numberami producentów*
* *Terminy dostaw*
* *Szczegóły warunków gwarancji producenta (można ująć w załącznikach)*

Zadanie 2. Dostawa dwóch identycznych macierzy allflash w celu utworzenia klastra Active-Active,

*W tym miejscu należy umieścić:*

* *Specyfikacjo techniczno-merytoryczna oraz ilościowa wraz z part numberami producentów*
* *Terminy dostaw*
* *Szczegóły warunków gwarancji producenta (można ująć w załącznikach)*

Zadanie 3 Dostawa urządzeń sieciowych i serwerów do firewall, wymaganych licencji, suportów oraz utensyliów i usług wdrożeniowo-uruchomieniowych.

*W tym miejscu należy umieścić:*

* *Specyfikacjo techniczno-merytoryczna oraz ilościowa wraz z part numberami producentów*
* *Terminy dostaw*
* *Szczegóły warunków gwarancji producenta (można ująć w załącznikach)*