## ZAŁĄCZNIK NR 2

### WYMAGANIA TECHNICZNO-JAKOŚCIOWE

Nazwa wykonawcy: ................................

Adres wykonawcy: .................................

Numer telefonu: ............................, e-mail ...................................

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego ciągnika komunalnego do pielęgnacji murawy boisk piłkarskich w ramach zadania: "Zakup ciągnika na potrzeby Stadionu Miejskiego im. Orła Białego", w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1) uPzp.

Potwierdzenie spełnienia wymogów technicznych:

Nazwa proponowanego pojazdu: ………………………………………………………………

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis | Wymagania | Potwierdzenie spełnienia wymogów/parametry proponowanego rozwiązania | Uwagi |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **I** | **Silnik:** | | | |
| 1 | Moc | minimum 65 KM | tak/nie ………… *(proszę wskazać wartość)* |  |
| 2 | Typ | wysokoprężny  4-cylindrowy  z turbodoładowaniem | tak/nie |  |
| 3 | Normy emisji spalin | Stage V | tak/nie |  |
| 4 | Moc znamionowa WOM | minimum 51 KM | tak/nie ………… *(proszę wskazać wartość)* |  |
| **II** | **Układ napędowy:** | | | |
| 5 | Przekładnia hydrostyczna | | tak/nie |  |
| 6 | Napęd na 4 koła | | tak/nie |  |
| 7 | Blokada mechanizmu różnicowego | | tak/nie |  |
| **III** | **Układ hydrauliczny:** | | | |
| 8 | Typ: | Z przepływem otwartym | tak/nie |  |
| 9 | Przepływ pompy | Minimum 60 l/min | tak/nie ………… *(proszę wskazać wartość)* |  |
| 10 | Gniazda hydrauliczne | Minimum 4 | tak/nie ………… *(proszę wskazać wartość)* |  |
| 11 | Trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ) przedni: | Udźwig minimum 750 kg | tak/nie ………… *(proszę wskazać wartość)* |  |
| 12 | Udźwig tylnego podnośnika: | minimum 1134 kg | tak/nie ………… *(proszę wskazać wartość)* |  |
| **IV** | **Kabina** | | | |
| 13 |  | Oryginalna, przeszklona kabina producenta | tak/nie |  |
| 14 |  | Ogrzewanie i klimatyzacja | tak/nie |  |
| 15 |  | Fotel operatora z pneumatyczną amortyzacją | tak/nie |  |
| **V** | **Funkcje dodatkowe:** | | | |
| 16 | System umożliwiający sterowanie ciągnikiem z zewnątrz, ułatwiający podłączanie narzędzi | | tak/nie |  |
| 17 | System automatycznego dostosowywania prędkości obrotowej silnika do obciążenia, zapobiegający zgaśnięciu silnika | | tak/nie |  |
| 18 | Oświetlenie zgodne z przepisami o ruchu drogowym RP, w tym lampa ostrzegawcza | | tak/nie |  |
| 19 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem | | tak/nie |  |
| 20 | Ogumienie/opony „balonowe” z przeznaczeniem na murawy boisk piłkarskich i tereny zielone | | tak/nie |  |
| **VI** | **Wymiary i masa:** | | | |
| 21 | Długość: | maksymalnie 3,5 m | tak/nie ………… *(proszę wskazać wartość)* |  |
| 22 | Szerokość: | maksymalnie 2 m | tak/nie ………… *(proszę wskazać wartość)* |  |
| 23 | Wysokość: | maksymalnie 2,5 m | tak/nie ………… *(proszę wskazać wartość)* |  |
| 24 | Masa z kabiną: | maksymalnie 2200 kg | tak/nie ………… *(proszę wskazać wartość)* |  |
| **VII** | **Budowa i funkcje ciągnika muszą zapewnić pracę następującym urządzeniom:** | | | |
| 25 | Aerator Wiedenmann Greens Terra Spike G6/135 | | tak/nie |  |
| 26 | Wertykulator RG1202 | | tak/nie |  |
| 27 | Piaskarka **samozaładowcza Wiedenmann ZD0-SK7500** | | tak/nie |  |
| 28 | Urządzenie do pielęgnacji nawierzchni syntetycznych Wiedenmann Terra Clean 120 | | tak/nie |  |
| 29 | Opryskiwacz zawieszany Biardzki P-329 | | tak/nie |  |
| 30 | Kosiarka bijakowa MUL-1000 | | tak/nie |  |
| 31 | Kosiarka rotacyjna Caroni SPA TR 180-750 L | | tak/nie |  |

*Dla potwierdzenia spełnienia specyfikacji technicznych Wykonawca przedłoży na wezwanie: karty katalogowe, Certyfikaty, gwarancje producenta na proponowane przez siebie rozwiązania oraz oznaczy w nich w sposób czytelny (np. poprzez podkreślenie, pokolorowanie itp.) wymagane w/w parametry techniczne.*

*W kolumnie 4 należy oznaczyć tak - jeśli spełnia wymagania lub nie – jeżeli nie spełnia, zaś w przypadku innych wartości niż wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku wskazania w kolumnie 4 odpowiedzi przeczącej (nie)* *lub zaoferowania niekorzystnych (o gorszych parametrach) wartości Zamawiający uzna, że proponowany pojazd nie spełnia wymaganych w niniejszym postepowaniu parametrów technicznych - oferta podlega odrzuceniu (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP).*

Oświadczam/y, że proponowany pojazd wymieniony w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ) spełnia wymagania Zamawiającego.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(my) własnoręcznym podpisem świadom(mi) odpowiedzialności karnej z art. 233 § 6 „Kodeksu karnego”.

**Podpis elektroniczny**

*Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.*

*UWAGA:*

*Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu/załącznika po opatrzeniu go ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.*