Gotartów, dnia 29.05.2025r.

# **Zapytanie ofertowe**

”EKO-REGION” sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy ulicy Bawełnianej 18, zwraca się
z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na dostawę i montaż fabrycznie nowych części eksploatacyjnych do Rozdrabniacza Doppstadt DW 256 Ceron znajdującego się na terenie Zakładu/Instalacji ”EKO-REGION” sp. z o. o. w Gotartowie, gm. Kluczbork.

Przedmiot umowy należy dostarczyć i zamontować według poniższej specyfikacji technicznej:

* (99750840461) Czujnik indukcyjny prędkości podłogi AK – 1 szt.
* (99005001426) Moduł zasilający falownik – 4 szt.
* (99005001430) Moduł przekaźnika rozruchowego – 4 szt.
* (99005001431) Element stycznika, podstawa przekaźnika rozruchowego – 4 szt.
* (99005001428) Przekaźnik luca 18B, przekaźnik przeciążeniowy falownika – 4 szt.
* (95005000173) Elektro – opcja, przekaźnik elektryczny – 4 szt.
* (25604000602) Pierścień uszczelniający łożyska wału DW góra – 2 szt.
* (93208040002) Pierścień uszczelniający łożyska wału dół strona silnika – 1 szt.
* (93208040003) Pierścień uszczelniający łożyska wału dół strona taśmociągu – 1 szt.
* (99254013090) Osłona leja zasypowego od strony silnika – 1 szt.
* (99254013080) Osłona leja zasypowego od strony łożyska głównego – 1 szt.
* Transport + Robocizna.

Wykonawca zobowiązany jest do podania na platformie OpenNexus:

1. ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. akceptacji terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

**Wykonawca zobowiązany jest do:**

* dołączenia podpisanego oświadczenia dotyczącego przestrzegania przez partnerów handlowych ograniczeń wprowadzonych przez UE w związku z trwającą na Ukrainie agresją rosyjską
i nałożonymi w związku z tym sankcjami gospodarczymi. Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę lub osoby umocowane do reprezentacji danego podmiotu. Konieczność spełnienia w/w wymogu wynika z opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej „Zawiadomienia dla podmiotów gospodarczych, importerów i eksporterów".
* przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca wykonania przedmiotu zamówienia celem prawidłowego przygotowania oferty. Wizja lokalna może się odbyć do ostatniego dnia składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu chęć przeprowadzenia wizji lokalnej na adres e-mail: tbortkiewicz@eko-region.pl lub telefonicznie bądź za pośrednictwem platformy zakupowej. Data wizji lokalnej zostanie wyznaczona przez Zamawiającego. Wykonawca otrzyma potwierdzenie odbycia wizji lokalnej u Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty.

**Wytyczne na etapie składania ofert:**

1. Wszelkie pytania i uwagi do przedmiotu zapytania można przesyłać maksymalnie do ostatniego dnia składania ofert.
2. Wynagrodzenie netto zaproponowane przez Wykonawcę, powiększone o należny podatek VAT, stanowić będzie całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w umowie oraz uwzględniać będzie wszystkie koszty, jakie Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Oferta na wykonanie usługi ma być podpisana przez osoby upoważnione.

**Dane Techniczne maszyny Doppstadt Ceron typ: DW256:**

Numer fabryczny: 014.

Wymiary: dł. całkowita 7132mm, szer. całkowita 3068mm, wys. całkowita 5215mm, lej zasypowy 3080mm, lej zasypowy, głębokość napełniania 1900mm.

Masa całkowita 31000kg.

Poziom ciśnienia akustycznego 96,5 dB(A).

Silnik napędu głównego.

Moc 380 kW.

Znamionowa prędkość obrotowa 2000 min.

Prąd twornika 874 A.

Narzędzie tnące walca:

Ilość zębów 34.

Długość/średnica 2500mm/600mm.

Rozdrabianie grzebień: Długość grzebienia 2500mm.

Zęby grzebienia /liczba: Kształt CC/16/2.

Wydajność:60(mg/h), 140-150 m3/h.

Żywotność:

Rok budowy: 10/2016

Data zakończenia gwarancji: Grudzień 2019r.

Prowadzenie przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta. Usterki usuwane na bieżąco.

Wykorzystanie:

Doppstadt należy do grupy rozdrabniaczy jednowałowych wolnoobrotowych. Zęby umiejscowione na wale oraz grzebień przeciwtnący z zabezpieczeniem przeciążeniowym rozdrabniają, rozrywają oraz tną materiał wsadowy- tzw. gabaryty.

**Kryterium oceny ofert:**

Kryterium wybory Wykonawcy stanowić będzie najniższa cena netto. Oferta z najniższą ceną netto musi spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.

**Wybór oferty:**

Z Wykonawcą, który przedstawi najniższą cenę netto zostanie zawarte zlecenie w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Ofertę cenową należy wystawić w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wystawione na Platformie Zakupowej w systemie Open Nexus.