Natalia Przybysz

**ŚWIATŁO**

Natalia Przybysz

Scena powinna być stabilna, sucha i w pełni przygotowana pod względem bezpieczeństwa. Wymagane są aktualne atesty. Scena powinna być wysłonięta z trzech stron materiałem o kolorze czarnym.

Prosimy o oklejenie taśmą fluorescencyjną miejsc niebezpiecznych i niewidocznych, bądź udostępnienie takiej taśmy ekipie technicznej.

W świetle okna sceny, a zwłaszcza w jej tle, bez zgody, nie mogą znajdować się żadne bannery reklamowe, ani inne odwracające uwagę elementy dekoracyjne.

Stanowisko realizatora oświetlenia musi znajdować się w osi sceny, w odległości przynajmniej 25 metrów od sceny, jednak nie większej niż 50 metrów. Stanowisko realizatora światła musi znajdować się na odpowiednim podwyższeniu umożliwiającym pełną widoczność sceny mimo stojącej publiczności.

**Lista potrzebnego sprzętu oświetleniowego zapewnianego przez organizatora:**

11x QUANTUM PROFILE

11x Robin LW 600/800

9x blinder

5x b-eye k20

2x Hazer + wiatrak,

hazery powinny być uznanej marki oraz produkować bezwonny dym (!) na bazie wody.

5x clf ares/sunblast

1x konsola oświetleniowa GrandMa 2

Możliwość podwieszenia horyzontu

KONTAKT Z REALIZATOREM

Prosimy o potwierdzenie listy sprzętu 7 dni przed koncertem.

Grzegorz Polak | 792 269 284

[polpolak@gmail.com](mailto:polpolak@gmail.com)





