**SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU UMOWY**

**INFRASTRUKTURA 35 WOG**

**Sekcja Technicznego Utrzymania Nieruchomości**

**Część 1**

**„Wykonywanie prac konserwacyjnych na obiektach sportowych   
(boiska trawiaste) w kompleksach wojskowych w Krakowie   
przy ul. Wrocławskiej 82 oraz ul. Ułanów 43”**

**Kod CPV:**

45212290-9 Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych

**Zamawiający:**

35 WOG

z siedzibą wKrakowie

adres Rząska,

ul. Krakowska 1, 30-901 Kraków

**Opracował:**

Marzec 2025

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
   1. Przedmiotem zamówienia jest: „Konserwacja obiektów sportowych( boisk trawiastych ) w kompleksach wojskowych w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 82oraz ul. Ułanów 43”.
   2. Z wykonanej usługi dla każdego obiektu sportowego należy sporządzać protokoły odbioru wg wzoru określonego przez Zamawiającego.
   3. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:
2. wykonywanie prac konserwacyjnych na obiektach sportowych;
3. dokumentowanie wykonania w/w czynności odnośnymi wpisami w Dziennikach konserwacji znajdujących się u przedstawiciela SOI na terenie kompleksu wojskowego.
4. **ZAKRES PRAC**

**2.1 OBIEKT SPORTOWY (BOISKO) ZLOKALIZOWANY PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 82.**

**Wymagane czynności w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych na obiekcie sportowym o nawierzchni trawiastej:**

1. Przedmiotem konserwacji jest boisko sportowe o wymiarach 53,00m x 100,00m = 5300,00m2
2. Cykl zabiegów konserwacji dotyczący boiska do piłki nożnej:

|  |  |
| --- | --- |
| Miesiąc /etap konserwacji | Rodzaj czynności konserwacyjnych |
| ETAP lipiec | zwalczanie chemiczne chwastów |
| aeracja wraz z piaskowaniem nakłuć 400-500 szt/1 m2 |
| wymierzenie boiska i naniesienie linii podziału środkiem malarskim  w uzgodnieniu z użytkownikiem |
| przewałowanie nawierzchni walcem o ciężarze 1t |
| dosiewanie trawy |
| wertykulacja zgrzebłem |
| ETAP wrzesień | dosiewanie trawy |
| nawożenie murawy w ilości min. 3-4 kg/100m2 |

Konserwacja może być wykonywana wyłącznie w warunkach braku opadów atmosferycznych   
i przy niskiej wilgotności nawierzchni.

1. Dokumentowanie czynności:

* dokumentowanie wykonania w/w czynności prowadzić wpisami w dziennikach konserwacji.

UWAGI: naprawy w większym zakresie możliwe są na podstawie indywidualnej wyceny.

**2.2 OBIEKT SPORTOWY (BOISKO) ZLOKALIZOWANY PRZY UL. UŁANÓW 43**

**Wymagane czynności w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych na obiekcie sportowym o nawierzchni trawiastej:**

1. Przedmiotem konserwacji jest boisko sportowe o wymiarach 54,00m x 105,00m = 5670,00m2
2. Cykl zabiegów konserwacji dotyczący boisko do piłki nożnej:

|  |  |
| --- | --- |
| Miesiąc/etap konserwacji | Rodzaj czynności konserwacyjnych |
| ETAP lipiec | zwalczanie chemiczne chwastów |
| aeracja wraz z piaskowaniem nakłuć 400-500 szt/1 m2 |
| wymierzenie boiska i naniesienie linii podziału środkiem malarskim  w uzgodnieniu z użytkownikiem |
| przewałowanie nawierzchni walcem o ciężarze 1t |
| dosiewanie trawy |
| wertykulacja zgrzebłem |
| ETAP wrzesień | dosiewanie trawy |
| nawożenie murawy w ilości min. 3-4 kg/100m2 |

Konserwacja może być wykonywana wyłącznie w warunkach braku opadów atmosferycznych i przy niskiej wilgotności nawierzchni.

1. Dokumentowanie czynności:

* dokumentowanie wykonania w/w czynności prowadzić odnośnymi wpisami w dziennikach konserwacji.

UWAGI:

- naprawy w większym zakresie możliwe są na podstawie indywidualnej wyceny.

1. **Ustalenia i informacje niezbędne dla właściwego wykonania przedmiotowego zadania;**

Informacja ogólna:

* Pracownicy wykonujący prace muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów w zakresie ochrony informacji, które uzyskali podczas wykonywania prac oraz respektować przepisy porządkowe obowiązujące na terenach wojskowych, określone przez użytkownika.
* Wszelkie prace związane z realizacją zadania, na terenach kompleksów wojskowych objętych zamówieniem odbywać się mogą wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30 – 14.30.

**Zamawiający informuje, że wszystkie obiekty sportowe będące przedmiotem usługi pozostają w codziennym użytkowaniu.**