Monitor

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Typ urządzenia | Monitor | Proszę podać model zaoferowanego sprzętu |
| 2. Ekran | Wielkość: 23,8’’  Proporcje: 16:9  Matryca IPS o rozdzielczości min FHD, matowa  Bezramkowy  Częstotliwośc odświeżania min 120 Hz  Jasnośc ekranu min 250 cd/m2  Czas reakcji matycy: max 5 ms  sRGB—100%  Kontrast statyczny: min 1000:1  Kąt widzenia: min 178 stopni  Technologia ochrony oczu: redukacja światła niebieskiego | Prosimy podać podkreślone parametry oraz potwierdzić spełnienie pozostałych wymogów |
| 3. Złącza | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.DisplayPort 1.4 - 2 szt.HDMI - 1 szt.USB 3.2 Gen. 2 - 3 szt.  USB Type-C - 1 szt.  Wyjście audio - 1 szt. | Proszę potwierdzić |
| 4. Mocowanie i podstawa | Podstawa regulowana w zakresie min 150 mm  Standard VESA  Mozliwośc regulacji kąta pochylenia: min 20 stopni do tyłu, min 5 stopni do przodu/w dół  Pivot (90 stopni w lewo i prawo) | Prosimy potwierdzić |
| 5. Dodatkowe wymagania | Czujnik naświetlenia otoczenia  Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)  Obsługa HDCP  Utwardzana powłoka antyodblaskowa 3H | Prosimy potwierdzić |
| 6. Klasa energetyczna | Klasa energetyczna min D (zużycie energii SDR max 14 kWh/1000H)  Pobór mocy podczas pracy: max 14 W | Prosimy podać |
| 7. **Wymagania oraz certyfikaty ochrony środowiska** | Funkcja oszczędzania prądu: która przyciemnia ekran lub przełącza go w tryb uśpienia, gdy monitor nie jest używany.  Zgodnośc produktu z normami: Energy Star®, TCO Certified Edge i EPEAT® Gold.  Produkt nadający się do recyklingu w min 50% w zakresie plastiku i aluminium wykorzystanych w jego budowie. | Prosimy potwierdzić |
| **8. Gwarancja i serwis:** | Minimum 3 lata gwarancji on-site (naprawa u klienta) | **Proszę podać czas oferowanej gwarancji** |
| **9. Zawartość opakowania:** | Standardowe wyposażenie oferowane przez producenta sprzętu w zestawie: podstawa monitora, kabel DisplayPort, Kabel USB-C - USB-A, Kabel zasilający | Prosimy potwierdzić |